HLFVALVE\_A

ps

px

pr

pc

pa

pw

pd

xol

wfs-

wfd+

wfsr

wfwd

wfw-

wfwx

wfxa

wfrc

wfx-

wfa+

wfc+

wfr+

v

x

uf

mode