PS

PX

PR

PC

PA

PW

PD

XOL

WFS-

WFD+

WFSR

WFWD

WFW-

WFWX

WFXA

WFRC

WFX-

WFA+

WFC+

WFR+

V

X

UF

MODE

HLFVALVE\_A