PS

PX

PR

PC

PA

PW

PD

XOL

WFS

WFD

WFSR

WFWD

WFW

WFWX

WFXA

WFRC

WFX

WFA

WFC

WFR

V

X

UF

MODE

HLFVALVE\_A